obrazec »Predračun«

**Ponudnik:**

(naziv in sedež gospodarskega subjekta)

**NAVODILO:**

* Ta obrazec ponudnik izpolni za tisti sklop ali tiste sklope, za katere(ga) oddaja ponudbo.
* Ponudnik izpolni naslednje postavke v tem obrazcu: cena v eur brez DDV, vrednost DDV, cena v eur z DDV in navede ponujeni artikel.

**OBVEZNE PRILOGE K PONUDBI:**

Ponudnik mora k ponudbi predložiti obvezne priloge, ki so opredeljene v tem obrazcu, to je:

* tehnična dokumentacija proizvajalca ali drugo ekvivalentno dokazilo, iz katerega je nedvoumno razvidno garancijsko obdobje ponujenega blaga

**in**

* tehnična dokumentacija proizvajalca ali ekvivalentna dokumentacija, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev iz tehnične specifikacije zahtevanega blaga.

**Ponudnik, ki oddaja ponudbo za sklop št. 3 (pomivalni stroj) mora predložiti tudi:**

* dokazila, vezana na izpolnjevanje pogojev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), ki so podrobneje opredeljena v nadaljevanju tega obrazca pri sklopu št. 3.

**SKLOP ŠT. 1: Univerzalni stroj za mletje za kuhinjo v enoti Janina**

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:**

STROJ ZA PASIRANJE-BLENDER z od 22 do 24 L\* POSODO Z ROČAJEM

Moč motorja najmanj 4500W, vrsta toka 400 V3 ~ 50 Hz,

število vrtljajev mora biti variabilno min 1500 O/min oz. 3000 o/min ali več

priključni kabel s 5-polnim CEE stikalom, minimalno 4,5 m, magnetno varnostna oprema, zaščitno stikalo motorja, GS – znak, CE – znak

Velikost posode sekljalnika: 22 – 24 L. Posoda mora biti z ročajem in iz inox materiala.

Rezilo mora biti dvojno iz nerjavečega jekla.

OKVIR: sestavljen iz 100% nerjavečega jekla, s tremi trdno vgrajenimi nogami, ki zagotavljajo popolno stabilnost. Zavzema malo prostora.

Okvir oziroma podnožje mora biti opremljeno s tremi zložljivimi kolesi, ki omogočajo lahko premikanje naprave in ustrezno čiščenje. Stroj mora biti opremljen z nagibno ročico, ki mora biti narejena ergonomsko, uporabniku pa mora omogočati nagibanje sklede na različne kote, tudi vodoravno.

SKLEDA: skleda stroja mora biti nagibna, kar olajša odstranjevanje iz motorja, ter omogoča lažje čiščenje. Rezilo mora biti v obliki črke S, biti mora najmanj dvojno, iz nerjavečega jekla Omogočati mora učinkovito rezanje. Omogočati mora mletje trdnih živil (oreščkov, itd) v fino maso (pasta, maslo).

Skleda mora biti opremljena z ustreznim prozornim pokrovom iz polikarbonata, kar omogoča uporabniku, da spremlja proces dela med rezanjem/mešanjem. Na pokrovu mora biti tudi posebna odprtina, v katero lahko med samim delovanjem stroja dodajamo živila. Pokrov mora biti enostavno sestavljen in mora omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje.

Zaradi zagotavljanja precizne mešanice mora biti posoda/pokrov opremljen s strgalom pokrova, ki preprečuje ostajanje koščkov živila na posodi in pokrovu. Strgalo mora biti iz trpežnega materiala in varno za uporabo med delovanjem stroja.

KOMANDNA PLOŠČA: stroj mora biti opremljen z nadzorno ploščo, ki omogoča upravljanje stroja. Opremljen mora biti z lučkami, ki prikazujejo da je aparat v uporabi in zagotavljajo varnost uporabe. Omogočati mora možnost nastavitve digitalnega minutnega časovnika od 0 do 15 min. Krmilni gumb mora biti iz nerjavečega jekla, biti mora odstranljiv, kar omogoča enostavno in učinkovito čiščenje in razkuževanje.

Stroj mora omogočati pulzno sekanje.

Imeti mora variabilno hitrost: 1500 o/min in 3000 o/min (ali več)

**Kot Robot Coupe Blixer 23 ali enakovreden**

Naročnik zahteva trajanje garancijskega obdobja vsaj 2 leti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ponujeni artikel**  **za sklop št. 1** | **Enota** | **Količina** | **Cena v eur brez DDV** | **Vrednost DDV** | **Cena v eur z DDV** |
| ***Vnese ponudnik*** | **kos** | **1** | ***Vnese ponudnik*** | ***Vnese ponudnik*** | ***Vnese ponudnik*** |

**Obvezna priloga k ponudbi za sklop št. 1:**

* tehnična dokumentacija proizvajalca ali drugo ekvivalentno dokazilo, iz katerega je nedvoumno razvidno garancijsko obdobje ponujenega blaga

**in**

* tehnična dokumentacija proizvajalca ali ekvivalentna dokumentacija, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev iz tehnične specifikacije zahtevanega blaga.

**SKLOP ŠT. 2: Univerzalni stroj za mletje za kuhinjo v enoti Najdihojca**

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:**

STROJ ZA PASIRANJE-BLENDER Z od 27 do 29 L POSODO Z ROČAJEM

Moč motorja najmanj 5400W, vrsta toka 400 V3 ~ 50 Hz,

število vrtljajev mora biti variabilno min1500 O/min oz. 3000 o/min ali več

priključni kabel s 5-polnim CEE stikalom, minimalno 4,5 m, magnetno varnostna oprema, zaščitno stikalo motorja, GS – znak, CE – znak

Velikost posode sekljalnika: 27 – 29 L. Posoda mora biti z ročajem in iz inox materiala.

Rezilo mora biti dvojno iz nerjavečega jekla.

OKVIR: sestavljen iz 100% nerjavečega jekla, s tremi trdno vgrajenimi nogami, ki zagotavljajo popolno stabilnost. Zavzema malo prostora.

Okvir oziroma podnožje mora biti opremljeno s tremi zložljivimi kolesi, ki omogočajo lahko premikanje naprave in ustrezno čiščenje. Stroj mora biti opremljen z nagibno ročico, ki mora biti narejena ergonomsko, uporabniku pa mora omogočati nagibanje sklede na različne kote, tudi vodoravno.

SKLEDA: skleda stroja mora biti nagibna, kar olajša odstranjevanje iz motorja, ter omogoča lažje čiščenje. Rezilo mora biti v obliki črke S, biti mora najmanj dvojno, iz nerjavečega jekla, omogočati mora učinkovito rezanje. Omogočati mora mletje trdnih živil (oreščkov, itd) v fino maso (pasta, maslo).

Skleda mora biti opremljena z ustreznim prozornim pokrovom iz polikarbonata, kar omogoča uporabniku, da spremlja proces dela med rezanjem/mešanjem. Na pokrovu mora biti tudi posebna odprtina, v katero lahko med samim delovanjem stroja dodajamo živila. Pokrov mora biti enostavno sestavljen in mora omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje.

Zaradi zagotavljanja precizne mešanice mora biti posoda/pokrov opremljen s strgalom pokrova, ki preprečuje ostajanje koščkov živila na posodi in pokrovu. Strgalo mora biti iz trpežnega materiala in varno za uporabo med delovanjem stroja.

KOMANDNA PLOŠČA: stroj mora biti opremlje z nadzorno ploščo, ki omogoča upravljanje stroja. Opremljen mora biti z lučkami, ki prikazujejo da je aparat v uporabi in zagotavljajo varnost uporabe. Omogočati mora možnost nastavitve digitalnega minutnega časovnika od 0 do 15 min. Krmilni gumb mora biti iz nerjavečega jekla, biti mora odstranjljiv, kar omogoča enostavno in učinkovito čiščenje in razkuževanje.

Stroj mora omogočati pulzno sekanje.

Imeti mora variabilno hitrost: 1500 o/min in 3000 o/min (ali več)

**Kot Robot Coupe Blixer 30 ali enakovreden**

Naročnik zahteva trajanje garancijskega obdobja vsaj 2 leti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ponujeni artikel za sklop št. 2** | **Enota** | **Količina** | **Cena v eur brez DDV** | **Vrednost DDV** | **Cena v eur z DDV** |
| ***Vnese ponudnik*** | **kos** | **1** | ***Vnese ponudnik*** | ***Vnese ponudnik*** | ***Vnese ponudnik*** |

**Obvezna priloga k ponudbi za sklop št. 2:**

* tehnična dokumentacija proizvajalca ali drugo ekvivalentno dokazilo, iz katerega je nedvoumno razvidno garancijsko obdobje ponujenega blaga

**in**

* tehnična dokumentacija proizvajalca ali ekvivalentna dokumentacija, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev iz tehnične specifikacije zahtevanega blaga.

**SKLOP ŠT. 3: Pomivalni stroj**

Podpultni za pomivanje jedilne posode, stroj bo stal na podnožju v višini cca 30cm

Naprava mora biti izdelana v skladu s CE standardom in skladna s standardom EN1717

Vrsta toka 400 V3 ~ 50Hz

Moč grelca bojlerja: 6,9kW

Skupna priključna moč: 7,65kW

Skupna nazivna moč 3-5 kw

Zmogljivost naprave: 50 košar/h

Primeren za uporabo košar 500x500mm

Vgrajen kondenzator pare s povratnim zajemom toplote

Minimalno trije različni programi pomivanja

Upravljanje naprave preko elektronske krmilne plošče

Vgrajen LCD zaslon, prikaz temperature vode v komori in bojlerju na LCD zaslonu

Grafična indikacija o času do izteka programa

Možnost zagona programa z zapiranjem vrat

Program za avtomatsko praznjenje in samočiščenje pomivalne komore

Program za avtomatsko menjavo vode

Dvoslojna konstrukcija komore zaradi manjšega sevanja toplote in hrupa v prostor

Vgrajen sistem, ki preprečuje izpiranje s prenizko temperaturo vode

Vgrajena črpalka za kvalitetno izpiranje neodvisno od pritiska vode v vodovodnem omrežju

Komora opremljena s filtrom grobih delcev, izdelan iz nerjavne pločevine

Izpiralne šobe izdelane iz nerjavnega jekla

Mehki zagon pomivalne črpalke

Vgrajena odtočna črpalka

Vgrajen dozator za pomivalno in izpiralno sredstvo

Priložene 4 košare: 2x za krožnike, 1x ravna, 1x 8-delni vložek za pribor

Volumen tanka: 20 litrov

AVTOMATSKI MEŠALEC VODE

avtomatski mehčalec vode, kapacitete 8 litrov

Predmet mora izpolnjevati naslednje zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17):

1. Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.

2. Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja ID > 1,08, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti sušenja A.

**Kot Winterhalter UC-L ali enakovreden**

Naročnik zahteva trajanje garancijskega obdobja vsaj 2 leti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ponujeni artikel za sklop št. 3** | **Enota** | **Količina** | **Cena v eur brez DDV** | **Vrednost DDV** | **Cena v eur z DDV** |
| ***Vnese ponudnik*** | **kos** | **1** | ***Vnese ponudnik*** | ***Vnese ponudnik*** | ***Vnese ponudnik*** |

**Obvezna priloga k ponudbi za sklop št. 3:**

* tehnična dokumentacija proizvajalca ali drugo ekvivalentno dokazilo, iz katerega je nedvoumno razvidno garancijsko obdobje ponujenega blaga

**in**

* tehnična dokumentacija proizvajalca ali ekvivalentna dokumentacija, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev iz tehnične specifikacije zahtevanega blaga

**in**

* dokazila, vezana na izpolnjevanje pogojev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), ki so opredeljena v nadaljevanju.

**Naročnik je poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet sklopa št. 3 (pomivalni stroj), kot tehnične specifikacije vključil tudi zahteve iz** **Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljevanju Uredba), ki so razvidne tudi iz predhodne tabele. Kot dokazilo izpolnjevanja zahtev iz Uredbe, mora ponudnik k ponudbi priložiti dokazila, ki so opredeljena v nadaljevanju (točka A in točka B).**

1. Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje. **Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži:**

**– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali**

**– nalepko o energijski učinkovitosti ali**

**– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.**

1. Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja ID > 1,08, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti sušenja A. **Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži:**

**– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali**

**– nalepko o učinkovitosti sušenja ali**

**– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.**